|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **幅值谱分析** | | | | |
| 路径：/本钢板材股份有限公司/能源管控中心/制氧作业区/七号制氧机/7#空压机/空压机电机/1H（电机外水平）/1Hv | | | | |
| 202502132644 | | | | |
| 平均幅值 | 方根幅值 | 均值 | 有效值 | 波形因子 |
| 0.559mm/s | 0.496mm/s | -0.524mm/s | 0.646mm/s | 1.157 |
| 脉冲指标 | 峰值指标 | 裕度指标 | 歪度指标 | 峭度指标 |
| 2.733 | 2.363 | 3.08 | 0.288 | 2.822 |
| 主要峰值： | | | | |
| 频率(Hz) | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 幅值 | 0.524 | 0.126 | 0.183 | 0.169 |
| 频率(Hz) | 101.25 | 203.75 | 223.75 | 305 |
| 幅值 | 0.164 | 0.18 | 0.074 | 0.132 |
|  | | | | |